# Frequency in Mhz (format nnn.nnn)
# Type (4=RS41, R=RS92, D=DFM (automated normal/inverted), M=M10/M20, 3=MP3H)
# (older versions: 6=DFM6, 9=DFM9, now both treated the same as D)
# (older versions: M=M10, 2=M20, now both treaded the same: automated M10/M20 decoding)
# +: active, -: not active
#
400.000 9 + Test(FR)
402.000 2 + Nimes(FR)
402.800 4 + Cuneo(IT)
403.000 6 - Ajactio(FR)
403.200 M - OHP(FR)
403.010 6 - Canjuers(FR)
404.200 4 - Rome(IT)
404.789 9 - Frejus1(FR)
404.800 4 - Milan(IT)
405.000 R - Frejus2(FR)
405.789 9 - Pegomas(FR)
403.700 4 - Cuneo2(IT)
400.000 D - 
400.000 D - 
400.000 D - 
400.000 D - 
400.000 D - 
400.000 D - 
400.000 D - 
# end
