<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RF4463F30">
</package>
<package name="STM_NUCLEO32">
</package>
<package name="ETH_WIZ_CLICK">
</package>
<package name="VOLT_REGUL">
</package>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="CON_5V">
</package>
<package name="733989-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Außen-Ø 4,2 mm, Innen 1.1 mm&lt;br&gt;
FUK HING Industries, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="POWER_CABLES">
</package>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; SOIC 150 mil</description>
</package>
<package name="3,6-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.6 mm, round</description>
</package>
<package name="BU-SMA-H">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="W5500LITE">
</package>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3216">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B/3528-21W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Wave solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="NUCLEO_64">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ETH_WIZ_CLICK_W5500">
<pin name="GND"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC7"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="NC6"/>
<pin name="NC5"/>
<pin name="NC4"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="SHLD"/>
</symbol>
<symbol name="RF4463F30">
<pin name="GND1"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="IRQ"/>
<pin name="SDN"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="RF_GND"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="GPIO_0"/>
<pin name="GPIO_1"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="SHLD_1"/>
<pin name="SHLD_2"/>
<pin name="SHLD_4"/>
<pin name="SHLD_3"/>
</symbol>
<symbol name="NUCLEO_STM32L432KC">
<pin name="D1_PA9"/>
<pin name="D0_PA10"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="D2_PA12"/>
<pin name="D3_PB0"/>
<pin name="D4_PB7"/>
<pin name="D5_PB6"/>
<pin name="D6_PB1"/>
<pin name="D7_PC14"/>
<pin name="D8_PC15"/>
<pin name="D9_PA8"/>
<pin name="D10_PA11"/>
<pin name="D11_PB5"/>
<pin name="D12_PB4"/>
<pin name="D13_PB3"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="A0_PA0"/>
<pin name="PA_PA1"/>
<pin name="A2_PA3"/>
<pin name="A3_PA4"/>
<pin name="A4_PA5"/>
<pin name="A5_PA6"/>
<pin name="A6_PA7"/>
<pin name="A7_PA2"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="RESET2"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="SHLD"/>
</symbol>
<symbol name="VOLT_REGUL">
<pin name="IN+"/>
<pin name="IN-"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="OUT-"/>
</symbol>
<symbol name="SPI_SRAM">
<pin name="CS"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="SIO2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="HOLD"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="CON_5V">
<pin name="CENTER"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="POWER_CABLES">
<pin name="+"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="REGUL">
<pin name="IN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="MOUNT-HOLE">
</symbol>
<symbol name="MOUNT-PAD">
<pin name="MOUNT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BNC-FGND">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BNC-FGND-1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="W5500LITE">
<pin name="GND"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="3V3."/>
<pin name="NC"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="GND,"/>
<pin name="GND."/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SLCK"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="INT"/>
</symbol>
<symbol name="CPOL-US">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NUCLEO_L476">
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="E5V"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="IOREF"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="NC4"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="U5V"/>
<pin name="NC6"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="GND10"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="NC7"/>
<pin name="NC8"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD1">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NUCLEO_STM32L432KC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NUCLEO_STM32L432KC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STM_NUCLEO32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0_PA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2_PA3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A3_PA4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4_PA5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A5_PA6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A6_PA7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A7_PA2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D0_PA10" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D10_PA11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11_PB5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12_PB4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13_PB3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D1_PA9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2_PA12" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3_PB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4_PB7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5_PB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6_PB1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7_PC14" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8_PC15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9_PA8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA_PA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD" pad="SHLD"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RF4463F30" prefix="RF" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="SI4463" symbol="RF4463F30"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RF4463F30">
<connects>
<connect gate="SI4463" pin="ANT" pad="16"/>
<connect gate="SI4463" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="SI4463" pin="CS" pad="7"/>
<connect gate="SI4463" pin="GND1" pad="8"/>
<connect gate="SI4463" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="SI4463" pin="GPIO_0" pad="13"/>
<connect gate="SI4463" pin="GPIO_1" pad="12"/>
<connect gate="SI4463" pin="IRQ" pad="6"/>
<connect gate="SI4463" pin="NC1" pad="4"/>
<connect gate="SI4463" pin="NC2" pad="3"/>
<connect gate="SI4463" pin="NC3" pad="14"/>
<connect gate="SI4463" pin="RF_GND" pad="15"/>
<connect gate="SI4463" pin="SDI" pad="10"/>
<connect gate="SI4463" pin="SDN" pad="5"/>
<connect gate="SI4463" pin="SDO" pad="11"/>
<connect gate="SI4463" pin="SHLD_1" pad="SHLD_1"/>
<connect gate="SI4463" pin="SHLD_2" pad="SHLD_2"/>
<connect gate="SI4463" pin="SHLD_3" pad="SHLD_3"/>
<connect gate="SI4463" pin="SHLD_4" pad="SHLD_4"/>
<connect gate="SI4463" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ETH_WIZ_CLICK_W5500">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ETH_WIZ_CLICK_W5500"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ETH_WIZ_CLICK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC6" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC7" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD" pad="SHLD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VOLT_REGUL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VOLT_REGUL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VOLT_REGUL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="IN+"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="IN-"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="OUT+"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="OUT-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRAM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPI_SRAM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SIO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CON_5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CON_5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CON_5V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CENTER" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POWER_CABLE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POWER_CABLES"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWER_CABLES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REGUL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGUL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUNT_HOLE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUNT-PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3,6-PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="MOUNT" pad="B3,6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BU-SMA-H" prefix="X">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BNC-FGND-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BU-SMA-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="W5500_LITE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="W5500LITE"/>
</gates>
<devices>
<device name="USR-ES1" package="W5500LITE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3." pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND," pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND." pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCK" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL_D/7343_31W">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D/7343-31W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL_CT6032">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CT6032">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL_CT3216">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CT3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL_B/3528_21W">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B/3528-21W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NUCLEO_L476RG">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NUCLEO_L476"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NUCLEO_64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="B32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="E5V" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="GND6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="GND7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="A26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC6" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC7" pad="B36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC8" pad="B38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="A28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="A30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="B33"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="B35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="B37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="A32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="A34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="B30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="B28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="B26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="B31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="B27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="B29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="A38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="A36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="A25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="A27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="A35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="A37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="B34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="B19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="A29"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="A31"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="U5V" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="A33"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="A24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHEAD1X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINHD1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
